Ofrecemos servicios de instalación y venta de equipo de pararrayos superiores a los demás, ya que innovamos para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, esperando satisfacer las necesidades de cada uno con la mejor tecnología, brindando la mejor seguridad. PEESA, la mejor opción contra descargas atmosféricas.

Cotizar instalación

## Instalación - Mantenimiento

SISTEMAS DE PARARRAYOS

### LIGHTNING ESTATIC

El pararrayo tipo lightning estatic pdc cuenta con un radio de protección de 150 mts el cual se compone por una barra central de acero inoxidable de 5/8 terminada en 3/8 de diámetro la barra central sirve para recibir la descarga atmosférica y los disipadores estáticos permiten regular la dirección de los iones existentes entre ellos y los que se originan por radiación estática natural incrementando el canal original de ionización y por lo tanto el radio de alcance del pararrayo.

### PARARRAYOS TIPO DIPOLO

El pararrayo tipo "dipolo" concentra el gradiente de potencia y excitador, barra de duraluminio de 19mm. X 150cm. De longitud, con núcleo aislante de neopreno para ensamble a mástil de duraluminio atmosférica por medio de su excitador ambiental que se carga constantemente al potencial circundante y defina en esa forma la incidencia sobre la punta receptora, incrementando el canal de ionización y por lo tanto el cono de protección del pararrayo.

### TORRE ARRIOSTRADA TRIANGULAR

Una torre arriostrada triangular es una estructura ligera de celosía, comúnmente fabricada en acero, que se utiliza para soportar equipos de telecomunicaciones (como antenas Wi-Fi o radio) y pararrayos. Su estabilidad no depende solo de su base, sino de un sistema de cables de retenida que la sujetan al suelo de forma simétrica.

### PARARRAYOS IONIZANTE

Nuevo pararrayo ionizante piezoeléctrico con dispositivo de PDC con la más alta tecnología Diseñado para recibir descargas atmosféricas de alta densidad Y brindar un radio de protección de 170 mts. Dicho pararrayos cuenta con la certificación de la S.T.P.S. CFE y la EMA.

### ELECTRODO ELECTROMAGNETICO

Elaborado en cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de corrosión. Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia ICR con bornes de acoplamiento a masa, diseñado para conducir a tierra electricidad estática así como descargas atmosféricas.

### ELECTRODO QUIMICO DE PUESTA A TIERRA

MODELO P.E.E-E.T. MCA. P.E.E.S.A. La aplicación de este tipo de electrodo según las normas c.e.i. (comision electrotecnica internacional.) Para todo tipo de terreno.

### Máxima resistencia con tecnología bimetálica Copperweld

Ingeniería de alto nivel que combina lo mejor del acero y el cobre en un solo producto.

- Núcleo de acero de alta resistencia para mayor durabilidad.
- Recubrimiento de cobre electrolítico de excelente conductividad.
- Unión permanente que evita desprendimientos y garantiza rendimiento constante.

Una solución confiable y robusta para sistemas de puesta a tierra exigentes y protección contra descargas eléctricas.

### Conductividad superior para máxima protección

Diseñadas para ofrecer un desempeño eléctrico óptimo en sistemas de pararrayos.

Garantiza una disipación rápida y segura de corrientes de alta intensidad.

- Baja resistividad para conducción eficiente.
- Ideal para descargas de alto amperaje (rayos).
- Optimiza el desempeño del sistema de puesta a tierra.
- Mayor seguridad para equipos e instalaciones.

### Durabilidad excepcional en cualquier entorno

Fabricadas para resistir condiciones extremas y prolongar la vida útil de su sistema eléctrico.

- Alta resistencia a la corrosión en suelos agresivos.
- Protección contra humedad y agentes químicos.
- Larga vida útil con mínimo mantenimiento.

Inversión segura que garantiza rendimiento constante a lo largo del tiempo.

### Instalación rápida, firme y confiable

Diseñadas para facilitar el trabajo en campo sin comprometer la calidad de la instalación.

Máxima eficiencia en proyectos eléctricos y sistemas de protección contra rayos.

- Alta resistencia al impacto durante el hincado.
- Instalación en suelos duros o compactos sin deformaciones.
- Disponibles en longitudes estándar para diferentes aplicaciones.
- Permite configuraciones en malla para mayor eficiencia.

## Contacto

Permítanos ayudarle en su proyecto.

### Dirección

Calle Jorge Jímenez Cantú mz. 117 lt 12 B
Col. Villas de San Agustín Atlapulconezahualcoyotl Estado de México.

### Teléfono

55-22-52-34-87

### Emails

peesa.ledesma@hotmail.com

peesa536@gmail.com

Loading
Su mensaje se envío con éxito!